# Проверка скорости холостого хода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск тяжелой травмы

Воздух под давлением может стать причиной травмы.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, всегда отключайте подачу воздуха.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, стравливайте давление воздуха в шланге и отключайте инструмент от подачи воздуха.

- Всегда используйте шланг соответствующего размера и надлежащее давление сжатого воздуха для инструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травмы

- Перед запуском инструмента обязательно зафиксируйте автоматическое балансировочное устройство с помощью соответствующей детали.

- Запрещается измерять скорость холостого хода при установленной опорной тарелке.

- Скорость холостого хода следует измерять ежедневно.

Необходимые инструменты:

- Вилочный гаечный ключ

- Тахометр

Указания

1. Нажмите кнопку блокировки шпинделя вперед и удерживайте ее нажатой в процессе затягивания переходника вилочным гаечным ключом.

2. Подсоедините инструмент к линии подачи сжатого воздуха.

3. Поместите тахометр в отверстие шпинделя.

4. Запустите инструмент и измерьте скорость при давлении 6,3 бара.

   Убедитесь, что рычаг дросселя нажат вниз до упора, и измеряйте скорость не менее 1 минуты.

5. Извлеките тахометр.

6. Сверьте показания тахометра со скоростью холостого хода, указанной на инструменте.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

   Опасность получения травмы

   - Измеренная скорость не должна превышать максимального значения, указанного на инструменте. В случае превышения скорости отправьте инструмент в официальный сервисный центр.