# 오일 교환하기

경고

중상의 위험

압력을 받는 공기는 부상을 초래할 수 있습니다.

- 사용하지 않을 때 또는 모든 조정 작업 전에는 항상 공기 공급을 차단하십시오.

- 사용하지 않을 때 또는 모든 조정 작업 전에는 호스에서 공기 압력을 빼내고 공구로 가는 공기 공급을 차단하십시오.

- 공구에 정확한 호스 크기와 공기 압력을 사용하는지 항상 확인하십시오.

필요한 공구:

- 스크류드라이버 TX20

- 토크 렌치

예비 부품

- 서비스 키트(7 ml Turbine Gearbox Oil 32가 충진된 오일 실린지 포함)
  (Atlas Copco에서 주문 가능)

토크 변환기

- 3 Nm (2.2 ft-lb)

- 6 Nm (4.4 ft-lb)

지침

1. (이미 연결되어 있지 않은 경우) 공기 공급부에 공구를 연결해 주세요.

   공구를 작동하기 전에 항상 해당 부품으로 자동 밸런서를 잠급니다.

   공회전 속도에서 공구를 60초 동안 작동합니다.

2. 공구에서 압축 공기 공급 호스를 분리합니다.

3. 공구에서 지지 핸들을 제거합니다.

4. 수평의 안정적인 위치에 공구를 위치합니다. 스핀들 나사를 제거합니다.

5. 오일 플러그를 제거합니다. 공구를 수평 위치로 유지하십시오.

   공구에서 오일을 최소한 30초 동안 빼냅니다.

6. 스핀들 나사를 제자리에 맞추고 권장 토크로 조입니다.

7. 수평의 안정적인 위치에 공구를 위치합니다. 오일 실린지를 사용해 7 ml Turbine Gearbox Oil 32로 공구를 채우십시오 (서비스 키트에 포함됨)

   공구에 충전되는 오일이 권장 범위 이내인지 확인하십시오. 오일 수준이 높으면 과열을 일으키고, 오일 수준이 낮으면 시간이 지나 기어에 손상을 일으킬 수 있습니다.

8. 깨끗하고 보푸라기 없는 천으로 오일 플러그의 자석에서 오일과 입자를 닦아냅니다.

   오일 플러그를 제자리에 맞추고 권장 토크로 조입니다.