# Čistenie vzduchového filtra výfuku

1. Vložte nástroj do zveráka.

   Skrutkovačom Torx odstráňte štyri skrutky z rukoväti.

2. Vyberte škrtiacu rukoväť z krytu motora.

3. Skrutkovačom nadvihnite pružinovú platňu na telese ventilu. Vyberte turbínu motora z krytu motora.

4. Vyberte vzduchový filter výfuku z telesa ventilu.

5. Ofukovacou pištoľou vyčistite vzduchový filter výfuku.

6. Vložte späť vzduchový filter výfuku do telesa ventilu.

7. Vložte späť motor do krytu motora.

8. Namontujte rukoväť ku krytu motora.

9. Utiahnite štyri skrutky v rukoväti odporúčaným momentom.