# Kvalita vzduchu

Nízká kvalita vzduchu může způsobit poškození nástroje a snížit jeho výkon.

- Pro dosažení optimálního výkonu a maximální životnosti produktu doporučujeme používat stlačený vzduch s maximálním rosným bodem +10 °C (50 °F). Doporučujeme také instalaci sušičky vzduchu chladicího typu od společnosti Atlas Copco.

- Použijte samostatný vzduchový filtr, který odstraňuje pevné částice větší než 30 mikronů a více než 90 % kapalné vody. Filtr nainstalujte co nejblíže k produktu a před jakoukoliv další jednotku pro úpravu vzduchu, aby nedošlo k poklesu tlaku.

- Z hlediska ochrany životního prostředí je lepší volbou použití nástrojů bez nutnosti mazání.

- Mazání zkracuje životnost turbínového motoru a jakmile motor jednou namažete, je pak již nutné provádět mazání stále.