# Opções de configuração

A tabela abaixo mostra as opções de configuração BSP e NPT com acessórios aplicáveis.

Para obter o número de pedido, consulte Peças de Reposição e Acessórios no ServAid. Para instruções sobre como instalar o apoio, consulte a seção Instruções de Operação.

Pos. | Item | Lixadeira, M14 | Lixadeira, 5/8"
--- | --- | --- | ---
1 | Apoio (opcional) | Ø 180 mm | Ø 7"
2 | Disco de fibra (opcional) |  |
3 | Encosto travado com porca | M14 | UNC 5/8"-11
| Ferramenta de manutenção | Chave dois pinos, CC 30 × Ø 5 mm | Chave dois pinos, CC 30 × Ø 5 mm
| Torque recomendado | 15 Nm | 11,1 ftlb
4 | Kit de travas | Acessórios incluídos, M6 × 20 | Acessório incluído, UNC 1/4”
| Ferramenta de manutenção | Chave Allen, 4 mm | Chave Allen, 4 mm
| Torque recomendado | 5 Nm | 3,7 ft-lb