# Controllo visivo: utensile e accessori

Ispezionare visivamente l'utensile e le sue parti prima dell'utilizzo.
I componenti elencati di seguito possono variare a seconda del modello.

- Mola o platorello di estrazione

- Adattatori, dadi e rondelle flangiate

- Maniglia di supporto

- Leva di comando e meccanismo di sicurezza

- Bilanciatore

- Mandrino

Verificare l'assenza di danni o perdite di olio o di grasso che possono compromettere la sicurezza dell'utensile.