# Instalación del soporte del disco

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones graves

El aire a presión puede provocar lesiones.

- Cierre siempre el suministro de aire cuando no lo vaya a utilizar y antes de realizar cualquier ajuste.

- Vacíe la manguera de presión de aire y desconecte la herramienta del suministro de aire cuando no la utilice o antes de realizar ningún de ajuste.

- Utilice siempre una manguera y una presión neumática adecuados para la herramienta.

Antes de comenzar la instalación

- Inspeccione visualmente que el soporte del disco no está roto ni dañado.

- Asegúrese de que las dimensiones del orificio del soporte del disco son adecuadas.

- Asegúrese de que cuenta con el abrasivo para la aplicación.

- Asegúrese de que la velocidad máxima indicada del soporte del disco es igual o superior a la velocidad especificada en la herramienta.

Herramientas necesarias:

- Llave de horquilla

- Llave Allen

Instrucciones

1. Presione hacia delante el botón de bloqueo del eje y manténgalo pulsado mientras gira el equilibrador automático a una posición de bloqueo. Escuchará un sonido que indicará su correcta colocación.

2. Presione hacia delante el botón de bloqueo del eje y manténgalo pulsado mientras que desmonta el adaptador, si está instalado, con una llave para tuerca.

3. Coloque la brida, el soporte del disco y el abrasivo en el eje.

4. Acople el kit de bloqueo con la llave para tuerca al par recomendado.

   Consulte la sección Opciones de configuración para herramientas de servicio y valor de par recomendado.

5. Asegúrese de que el soporte del disco gira correctamente.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones

- Después de montar el soporte de disco, pruebe la herramienta en una zona protegida.