# Verificação da velocidade livre

AVISO

Risco de acidente grave

Ar pressurizado pode causar lesões.

- Feche sempre o abastecimento de ar quando não estiver em uso ou antes de fazer qualquer ajuste.

- Despressurize a mangueira e desconecte a ferramenta do abastecimento de ar quando não estiver em uso ou antes de fazer qualquer ajuste.

- Use sempre a pressão de ar e tamanho de mangueira corretos para a ferramenta.

AVISO

Risco de acidentes

- Sempre trave o sistema AutoBalancer com uma peça aplicável antes de ligar a ferramenta.

- Nunca meça velocidade livre com o encosto instalado.

- Meça a velocidade livre diariamente.

Ferramentas exigidas:

- Chave dois pinos

- Tacômetro

Instruções

1. Pressione e mantenha pressionado o botão Trava do eixo para frente durante o aperto do adaptador usando uma chave dois pinos.

2. Conecte a ferramenta ao suprimento de ar.

3. Coloque um tacômetro no furo do eixo.

4. Ligue a ferramenta e meça a velocidade a uma pressão de 6,3 bares.

   Verifique se a alavanca de regulagem está pressionada até o fim e meça a velocidade por um minuto, no mínimo.

5. Remova o tacômetro.

6. Verifique a velocidade livre no tacômetro com a velocidade marcada na ferramenta.

   AVISO

   Risco de ferimento

   - A velocidade medida não deve ultrapassar a velocidade máxima definida, marcada na ferramenta. Encaminhe a ferramenta para um centro de serviço autorizado se ocorrer excesso de velocidade.