# Limpiar el filtro de aire de escape

1. Coloque la herramienta en un tornillo de banco

   Extraiga los cuatro tornillos del mango utilizando un destornillador Torx.

2. Retire el mango del acelerador del alojamiento del motor.

3. Levante la placa del muelle sobre la carcasa de la válvula utilizando un destornillador. Extraiga la turbina del motor de la carcasa del mismo.

4. Extraiga el filtro de aire de escape de la carcasa del motor.

5. Limpie el filtro de aire de escape con una pistola de soplado.

6. Vuelva a insertar el filtro de aire de escape limpio en la carcasa del motor.

7. Vuelva a insertar el motor en su carcasa.

8. Coloque el asa en la carcasa del motor.

9. Apriete los cuatro tornillos del asa al par recomendado.