# 지지용 패드 설치

경고

중상의 위험

압력을 받는 공기는 부상을 초래할 수 있습니다.

- 사용하지 않을 때 또는 모든 조정 작업 전에는 항상 공기 공급을 차단하십시오.

- 사용하지 않을 때 또는 모든 조정 작업 전에는 호스에서 공기 압력을 빼내고 공구로 가는 공기 공급을 차단하십시오.

- 공구에 정확한 호스 크기와 공기 압력을 사용하는지 항상 확인하십시오.

설치를 시작하기 전에

- 지지용 패드에 균열 또는 손상이 없는지 육안으로 검사하십시오.

- 지지용 패드의 구멍 치수가 적절한지 확인하십시오.

- 용도에 맞는 올바른 연마재가 있는지 확인하십시오.

- 지지용 패드의 최대 속도가 공구에 명시된 속도보다 높거나 같은지 확인하십시오.

필요한 공구:

- 페이스 스패너

- 앨런 키

지침

1. 스핀들 잠금 버튼을 정면으로 누르고 누른 상태에서 잠근 위치로 자동 밸런서를 돌립니다. 소리가 들리면 올바른 위치에 도달한 것입니다.

2. 스핀들 잠금 버튼을 정면으로 누르고 누른 상태에서 페이스 스패너를 사용하여 어댑터를 제거합니다(장착된 경우).

3. 플랜지 와셔, 지지용 패드 및 연마재를 스핀들에 맞춥니다.

4. 페이스 스패너를 사용하여 잠금 키트를 권장 토크로 부착합니다.

   서비스 공구와 권장 토크 값에 대한 자세한 내용은 구성 옵션을 참조하십시오.

5. 지지용 패드가 올바르게 회전하는지 확인하십시오.

경고

부상 위험

- 지지용 패드를 조립한 후 공구를 안전한 곳에서 시험 작동하십시오.