# Čistenie jemného vzduchového filtra

Požadované nástroje:

- Zverák

- Momentový kľúč

- Skrutkovač

- Ofukovacia pištoľ

Náhradné diely:

- Vymeňte filter každých 1000 hodín prevádzky

Pokyny

1. Vložte nástroj do zveráka.

   Skrutkovačom Torx odstráňte štyri skrutky z rukoväti.

2. Odstráňte rukoväť z krytu motora.

   Vyberte jemný vzduchový filter z telesa ventilu.

   Ofukovacou pištoľou vyčistite jemný vzduchový filter.

   V prípade zistenia poškodenia alebo poruchy vymeňte jemný vzduchový filter.

   Vložte vyčistený alebo jemný vzduchový filter do telesa ventilu.

   Postupujte opatrne, aby ste neuvoľnili vypínací mechanizmus proti nadmernej rýchlosti.

3. Namontujte rukoväť ku krytu motora.

   Utiahnite štyri skrutky v rukoväti odporúčaným momentom.