# 스트레이너(여과기)와 어댑터 청소하기

경고

중상의 위험

압력을 받는 공기는 부상을 초래할 수 있습니다.

- 사용하지 않을 때 또는 모든 조정 작업 전에는 항상 공기 공급을 차단하십시오.

- 사용하지 않을 때 또는 모든 조정 작업 전에는 호스에서 공기 압력을 빼내고 공구로 가는 공기 공급을 차단하십시오.

- 공구에 정확한 호스 크기와 공기 압력을 사용하는지 항상 확인하십시오.

필요한 공구:

- 바이스

- 토크 렌치

- 렌치 (3/8”)

- 블로우 건

예비 부품:

- 1,000시간 서비스 마다 필터를 교체하십시오.

지침

1. 공구를 바이스에 위치시킵니다.

   렌치를 사용해 핸들에서 공기 어댑터를 분리합니다.

2. 블로우 건을 사용해 어댑터 스트레이너를 청소합니다.

   손상 또는 고장난 경우 스트레이너와 어댑터를 교체합니다.

3. 청소한 어댑터 또는 새 어댑터에 O-링과 스트레이너를 조립합니다.

   어댑터와 스트레이너를 핸들에 맞추어 렌치를 사용해 권장 토크로 조입니다.