# Přehled servisních intervalů

V tabulce níže jsou uvedeny doporučené servisní intervaly pro tento nástroj, včetně údajů o tom, u jakých součástí je nutné provést údržbu po 500, 700 a 1 500 provozních hodinách.

Údržbu po každých 1 000 hodinách může provádět pouze autorizovaná dílna nebo kvalifikovaný servisní technik.

Údržba po 500 hodinách | Údržba po 1000 hodinách | Údržba po 1500 hodinách
--- | --- | ---
Zkontrolujte nástroj vizuálně | Zkontrolujte nástroj vizuálně | Zkontrolujte nástroj vizuálně
Vyměňte olej | Vyměňte olej | Vyměňte olej
Vyčistěte filtry | Vyčistěte filtry | Vyčistěte filtry
| Proveďte údržbu turbíny |
| Proveďte údržbu vřetena |

## Sady pro údržbu

Údržba po 500 hodinách | Údržba po 1000 hodinách | Údržba po 1500 hodinách
--- | --- | ---
Oil tube kit | Oil tube kit × 2 | Oil tube kit
Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h
| Maintenance kit - 1000 h |