# Panoramica dell'installazione

A | Coppia raccomandata | E | Velocità libera massima
B | Lunghezza del cavo flessibile | F | Coppia raccomandata
C | Diametro del cavo | G | Coppia raccomandata
D | Pressione pneumatica di esercizio max. |  |

A | 10 Nm (7,4 ft-lb)
B | L = 900 mm (35") (RUBAIR16)
C | Ø16 mm (5/8")
D | 6.3 bar (-90 psig)
E | 8500 r/min (rpm)
F | 15 Nm (11,1 ft-lb)
G | 5 Nm (3,7 ft-lb)