# Reinigen des Adapters mit Filter

WARNUNG

Gefahr schwerer Verletzungen

Druckluft kann Verletzungen verursachen.

- Bei Nichtverwendung oder vor irgendwelchen Einstellungen stets die Luftversorgung abschalten.

- Bei Nichtverwendung oder vor irgendwelchen Einstellungen den Druck im Schlauch ablassen und das Werkzeug von der Luftversorgung trennen.

- Stets die richtige Schlauchgröße und den richtigen Luftdruck für das Werkzeug verwenden.

Erforderliche Werkzeuge:

- Schraubstock

- Drehmomentschlüssel

- Schraubenschlüssel (3/8")

- Druckluftpistole

Ersatzteile:

- Den Filter nach 1.000 Betriebsstunden austauschen.

Anweisungen

1. Das Werkzeug in einem Schraubstock einspannen.

   Den Luftadapter mit einem Schraubenschlüssel vom Griff trennen.

2. Reinigen Sie den Adapterfilter mit einer Druckluftpistole.

   Den Adapter mit Filter bei Schäden oder einer Störung austauschen.

3. Montieren Sie den gereinigten oder neuen Adapter mit Filter mit dem O-Ring.

   Den Adapter mit Filter im Griff montieren und mit einem Schraubenschlüssel auf das empfohlene Drehmoment festziehen.