# Prevádzka brúsky

VAROVANIE

Pokyny

1. Nástroj pripojte k zásobovaniu vzduchom (ak ešte nie je pripojený).

   Nasmerujte odvádzanie vzduchu preč od operátora.

2. Bezpečnostný mechanizmus uvoľnite stlačením uvoľňovacieho ramena dopredu.

   Nástroj spustite stlačením škrtiacej páky nadol.

VAROVANIE

Riziko poškodenia a zranenia

Rotujúce diely môžu spôsobiť poškodenie a zranenie

- Pred zložením nástroja nadol sa uistite, že je nástroj vypnutý a že sa úplne zastavil.