# Réglage de la poignée latérale

AVERTISSEMENT

Risque de blessure grave

L'air sous pression peut provoquer des accidents.

- Toujours couper l'alimentation en air lorsque le matériel n'est pas utilisé ou avant tout réglage.

- Dépressuriser le flexible et débrancher l'outil de l'alimentation en air lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant tout réglage.

- Toujours veiller à utiliser un flexible de la bonne taille et une pression d'air adaptée à l'outil.

Outillage nécessaire :

- Clé à six pans

Consignes

1. Desserrer la poignée latérale à l'aide d'une clé à six pans.

2. Régler la poignée latérale dans la position adéquate.

3. Serrer la poignée latérale avec la vis à 10 Nm (7,4 ft-lb)