# Riešenie problémov s nástrojom

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje najčastejšie spôsoby riešenia problémov.

Akcie označené hviezdičkou * smú vykonať iba autorizované dielne alebo kvalifikovaní servisní technici.

Problém | Príčina | Akcia
--- | --- | ---
Nástroj sa nespustil | Žiadny prívod vzduchu do nástroja | Skontrolujte pripojenie prívodu vzduchu
| Aktivované zariadenie na vypnutie pri prekročení otáčok | *
| Zadrený motor | *
Nekonzistentná rýchlosť naprázdno | Nestabilný tlak vzduchu | Skontrolujte regulátor tlaku vzduchu
| Opotrebovaný regulátor | *
Nízky výkon | Nízky tlak vzduchu | Skontrolujte tlak vzduchu
| Nesprávna dĺžka alebo rozmery napájacej hadice | Skontrolujte pripojenie prívodu vzduchu
| Blokované filtre | Vyčistite alebo vymeňte hrubý a jemný filter
| Príliš veľa vlhkého vzduchu (vysoký rosný bod) | Skontrolujte kompresor
| Príliš veľa oleja v prevodovke | Skontrolujte hladinu oleja
| Opotrebený škrtiaci ventil | *
| Opotrebená turbína | *
| Opotrebovaný regulátor | *
Olej v odvádzanom vzduchu | Olejový vzduch | Neodporúča sa olej vo vzduchu
| Netesnosť tesnenia turbíny | *
| Netesnosť O-krúžku na difúzore | *
| Netesnosť ihly proti nadmernej rýchlosti | *
Netesnosť oleja na vretene | Voľné skrutky alebo olejová zátka | Utiahnite skrutky
| Opotrebené olejové tesnenie | *
| Poškodený O-krúžok na platničke | *
| Poškodené ložisko vretena | *
| Chýbajúce tesnenie na olejovej zátke alebo skrutkách | Vymeňte tesnenie
Neočakávané spustenie nástroja | Poškodený škrtiaci ventil | *
| Ihla ventilu zablokovaná v počiatočnej polohe | Vymeňte ihlu a hrot
| Poškodený bezpečnostný uzamykací mechanizmus | Vymeňte mechanizmus
Vibrácie | Opotrebený alebo poškodený brusný kotúč | Vymeňte kotúč
| Autobalancér nefunguje správne | Vymeňte autobalancér
Príliš vysoká rýchlosť voľnobehu | Regulátor | *
Príliš horúci kryt motora | Príliš veľa oleja v prevodovke | Skontrolujte hladinu oleja
Nezvyčajný zvuk | Príliš málo oleja v skrini prevodovky | Skontrolujte olej
| Poškodený prevod | *
| Nesprávna vôľa prevodu | *
| Opotrebené ložiská motora | *