# Verifica della velocità a vuoto

ATTENZIONE

Rischio di lesioni gravi

L'aria sotto pressione può causare lesioni personali.

- Chiudere sempre l’alimentazione dell'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Svuotare il flessibile di pressione dell’aria e scollegare l'attrezzo di alimentazione dall'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Utilizzare sempre la dimensione corretta del tubo e la pressione corretta dell'aria per l'utensile.

ATTENZIONE

Rischio di lesioni

- Bloccare sempre il bilanciatore automatico con il relativo pezzo prima di avviare l'utensile.

- Non misurare mai la velocità a vuoto con il platorello di estrazione montato.

- Controllare la velocità a vuoto quotidianamente.

Attrezzi richiesti:

- Chiave a compasso

- Tachimetro

Istruzioni

1. Premere il pulsante di blocco mandrino in avanti e mantenerlo premuto serrando l'adattatore mediante una chiave a compasso.

2. Collegare l'utensile all'alimentazione pneumatica.

3. Inserire un tachimetro nel foro del mandrino.

4. Avviare l'utensile e misurare la velocità alla pressione di 6,3 bar.

   Verificare che la leva di comando sia premuta completamente e misurare la velocità per almeno 1 minuto

5. Estrarre il tachimetro.

6. Confrontare la velocità a vuoto sul tachimetro con la velocità indicata sull'utensile.

   ATTENZIONE

   Rischio di lesioni

   - La velocità misurata non deve superare la velocità massima indicata sulla targhetta identificativa dello strumento. In caso di sovravelocità della macchina, restituire l'utensile a un centro di assistenza autorizzato.