# Stützteller montieren

WARNUNG

Gefahr schwerer Verletzungen

Druckluft kann Verletzungen verursachen.

- Bei Nichtverwendung oder vor irgendwelchen Einstellungen stets die Luftversorgung abschalten.

- Bei Nichtverwendung oder vor irgendwelchen Einstellungen den Druck im Schlauch ablassen und das Werkzeug von der Luftversorgung trennen.

- Stets die richtige Schlauchgröße und den richtigen Luftdruck für das Werkzeug verwenden.

Vor der Installation

- Den Stützteller einer Sichtprüfung auf Risse oder andere Schäden unterziehen.

- Sicherstellen, dass der Stützteller die richtigen Bohrungsdurchmesser aufweist.

- Sicherstellen, dass der für die jeweilige Anwendung angemessene Schleifkörper verwendet wird.

- Sicherstellen, dass die angegebene maximale Drehzahl des Stütztellers mindestens der am Werkzeug spezifizierten Drehzahl entspricht.

Erforderliche Werkzeuge:

- Stirnlochschlüssel

- Inbusschlüssel

Anweisungen

1. Die Spindelverriegelungstaste nach vorne drücken und gedrückt halten, während Sie den Autobalancer in die verriegelte Stellung drehen. Auf ein Geräusch horchen, das die korrekte Stellung angibt.

2. Die Spindelverriegelungstaste nach vorne drücken und gedrückt halten, während Sie den Adapter, falls angebracht, mit einem Stirnlochschlüssel ausbauen.

3. Die Flanschscheibe, den Stützteller und den Schleifkörper an der Spindel befestigen.

4. Das Verriegelungskit mit dem Stirnlochschlüssel auf das empfohlene Drehmoment anziehen.

   Siehe Abschnitt Optionen zur Konfiguration für Wartungswerkzeuge und empfohlene Drehmomentwerte.

5. Sicherstellen, dass der Stützteller sich korrekt dreht.

WARNUNG

Verletzungsgefahr

- Nach Aufspannen des Stütztellers an einem geschützten Ort einen Probelauf durchführen.