# ストレーナー付きアダプターの洗浄

警告

重傷のリスク

エア加圧状態では傷害を負う危険性があります。

- 使用しないときや調整前は空気供給を必ず遮断してください。

- 使用しないときや調整前は、エア圧力のホースを排気して、エアプレッシャのホースを抜き取り、ツールへのエア供給を遮断してください。

- 常にツールに対して正しいホースサイズとエア圧力を必ず使用してください。

必要なツール：

- バイス

- トルクレンチ

- レンチ (3/8")

- ブローガン

スペアパーツ：

- 1000 時間毎の整備でフィルターを交換してください。

説明書

1. ツールをバイス内に置きます。

   レンチを使って、ハンドルからエアアダプタを外します。

2. ブローガンを使ってアダプタストレーナを掃除します。

   損傷や故障が見つかった場合は、ストレーナ付きアダプタを交換してください。

3. 洗浄したアダプタまたは新しいストレーナー付きアダプタを O リングと組み合わせます。

   ハンドルにストレーナ付アダプタを取り付け、レンチを使って推奨トルクで締め付けます。