# 安装背衬垫板

警告

存在受重伤风险

承压空气可能导致伤害。

- 在不使用时或进行调整前，务必关闭气源。

- 在不使用时或进行调整前，排空气压软管并将工具与气源断开。

- 始终为工具配置合适尺寸的软管和正确的气压。

开始安装之前

- 目视检查背衬垫板是否未破裂或损坏。

- 确保背衬垫板具有适当的孔尺寸。

- 确保您的磨料正确适用。

- 确保背衬垫板注明的最大转速大于或等于工具所指定的转速。

所需的工具：

- 端面扳手

- 内六角扳手

说明

1. 向前按下并按住转轴锁定按钮，同时将自动平衡器转入锁定位置。注意听表明位置正确的声音。

2. 向前按下并按住转轴锁定按钮，同时使用端面扳手拆下接头（若安装）。

3. 将法兰垫圈、背衬垫板和磨料安装至转轴上。

4. 使用端面扳手安装锁定套件至建议的扭矩。

   有关维修工具和建议扭矩值，请参见配置选项。

5. 确保背衬垫板正确旋转。

警告

存在受伤风险

- 装配背衬垫板后，请在防护区试运转工具。