# Volitelné konfigurace

V tabulce níže jsou uvedeny volitelné konfigurace BSP a NPT s příslušným příslušenstvím.

Pro objednací číslo naleznete v části Náhradní díly a příslušenství v ServAid. Pokyny ohledně instalace opěrné podložky naleznete v návodu k obsluze.

Poz. | Položka | Bruska, M14 | Bruska, 5/8“
--- | --- | --- | ---
1 | Opěrná podložka (volitelná) | Ø 180 mm | Ø 7”
2 | Fíbrový kotouč (volitelný) |  |
3 | Matice zajišťující opěrnou podložku | M14 | UNC 5/8”-11
| Servisní nástroj | Rozvidlený klíč s čípky, cc 30 × Ø 5 mm | Rozvidlený klíč s čípky, cc 30 × Ø 5 mm
| Doporučený utahovací moment | 15 Nm | 11,1 ftlb
4 | Díly zajišťovací soupravy | Přiložené příslušenství, M6 × 20 | Přiložené příslušenství, UNC 1/4”
| Servisní nástroj | Inbusový klíč, 4 mm | Inbusový klíč, 4 mm
| Doporučený utahovací moment | 5 Nm | 3,7 ft lb