# Descripción de los intervalos de servicio

La siguiente tabla contiene los intervalos de servicio recomendados para esta herramienta, incluyendo las piezas a revisar después de 500, 1000 y 1500 horas de trabajo, y así sucesivamente.

La revisión cada 1000 horas solo debe realizarla un taller autorizado o un técnico de servicio cualificado.

Revisión de 500 horas | Revisión de 1000 horas | Revisión de 1500 horas
--- | --- | ---
Inspección visual de la herramienta | Inspección visual de la herramienta | Inspección visual de la herramienta
Cambiar aceite | Cambiar aceite | Cambiar aceite
Limpiar los filtros | Limpiar los filtros | Limpiar los filtros
| Revisión de la turbina |
| Revisión del eje |

## Kits de mantenimiento

Revisión de 500 horas | Revisión de 1000 horas | Revisión de 1500 horas
--- | --- | ---
Oil tube kit | Oil tube kit × 2 | Oil tube kit
Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h
| Maintenance kit - 1000 h |