# Funzionamento della sabbiatrice

ATTENZIONE

Rischio di lesioni

- La leva di comando non deve mai essere rimossa o fissata tramite nastro o simili.

- Interrompere il funzionamento dell'utensile se si verificano rumori e vibrazioni elevate e anomale.

- Assicurarsi di indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale prima dell'uso dell'utensile.

- Verificare che l'area di lavoro sia mantenuta libera da altre persone di modo che nessuno possa essere ferito.

- Accertarsi che la velocità a vuoto dell'utensile non superi la velocità indicata sull'utensile. Vedere le istruzioni per la verifica della velocità a vuoto.

- Verificare che la velocità massima indicata sul platorello di estrazione sia superiore o uguale alla velocità riportata sull'utensile.

- Accertarsi che il platorello di estrazione non sia incrinato o danneggiato.

- Verificare che la combinazione scelta di platorello di estrazione e accessori corrispondano alle normative nazionali.

Istruzioni

1. Collegare l'utensile all'alimentazione pneumatica (se non è già collegato).

   Dirigere il flusso dell'aria a distanza dall'operatore.

2. Premere in avanti la forcella di disinnesto della frizione per rilasciare il meccanismo di sicurezza.

   Premere la leva di comando per avviare l'utensile.

ATTENZIONE

Rischio di lesioni e danneggiamento

Componenti in rotazione possono causare danni o ferimenti

- Accertarsi che l'utensile sia spento e che abbia smesso di ruotare prima di metterlo giù.