# Nastavenie podpernej rukoväte

VAROVANIE

Nebezpečenstvo vážneho zranenia

Vzduch pod tlakom môže spôsobiť zranenie.

- Keď sa nástroj nepoužíva alebo pred úpravami vždy vypnite prívod vzduchu.

- Zbavte hadicu tlaku vzduchu a odpojte nástroj od napájania vzduchom keď sa nepoužíva alebo pred vykonaním úprav.

- Vždy používajte máte správnu veľkosť hadice a tlak vzduchu pre nástroj.

Požadované nástroje:

- Imbusový kľúč

Pokyny

1. Pomocou imbusového kľúča uvoľnite podpornú rukoväť.

2. Nastavte podpornú rukoväť do správnej polohy.

3. Utiahnite podpornú rukoväť so skrutkou na 10 Nm (7.4 ft-lb).