# 構成オプション

下の表は、該当するアタッチメントを使った BSP と NPT の構成のオプションを示します。

発注番号については、ServAid の「スペアパーツとアクセサリ」を参照してください。バッキングパッドの取り付け方法については、取扱説明書のセクションをご覧ください。

位置 | 項目 | サンダー、M14 | サンダー、5/8 インチ
--- | --- | --- | ---
1 | バッキングパッド （オプション） | Ø 180 mm | Ø 7 インチ
2 | ファイバーディスク （オプション） |  |
3 | ナットロックバッキングパッド | M14 | UNC 5/8 インチ - 11
| サービスツール | フェイススパナ、CC 30 × Ø 5 mm | フェイススパナ、CC 30 × Ø 5 mm
| 推奨トルク | 15 Nm | 11.1 ftlb
4 | ロックキット | 付属アクセサリー、M6 × 20 | 付属アクセサリー、UNC 1/4 インチ
| サービスツール | 六角レンチ、4 mm | 六角レンチ、4 mm
| 推奨トルク | 5 Nm | 3.7 フィートポンド