# 自由速度の確認

警告

重傷のリスク

エア加圧状態では傷害を負う危険性があります。

- 使用しないときや調整前は空気供給を必ず遮断してください。

- 使用しないときや調整前は、エア圧力のホースを排気して、エアプレッシャのホースを抜き取り、ツールへのエア供給を遮断してください。

- 常にツールに対して正しいホースサイズとエア圧力を必ず使用してください。

警告

傷害のリスク

- 必ず適切な部品でオートバランサをロックしてからツールを起動してください。

- 付属のバッキングパッドで自由速度を決して測定しないでください。

- 毎日自由速度を測定してください。

必要なツール：

- フェーススパナ

- タコメータ

説明書

1. スピンドルロックボタンを前方に押して、フェーススパナを使ってアダプタを締め付ける間、押したままにします。

2. 空気供給にツールを接続します。

3. スピンドル穴にタコメーターを取り付けます。

4. ツールを起動し、6.3 バールの圧力で速度を測定します。

   スロットルレバーが下に押し下げられていることを確認して、1分以上速度を測定します

5. タコメータを取り外します。

6. ツールに表示されている速度で、タコメータの自由速度を確認してください。

   警告

   傷害のリスク

   - 測定速度は、ツールに表示されている規定の最高速度を超えてはなりません。過速度が発生した場合には、認定サービスセンターまでツールを返却してください。