# 연마기 작동

경고

부상 위험

- 스로틀 레버는 절대 제거되지 않아야 하며, 테이프나 유사한 도구로 고정되어야 합니다.

- 공구를 사용하는 중에 비정상적으로 큰 소음이나 진동이 발생하는 경우 사용을 중지하십시오.

- 공구를 작동하기 전 적절한 개인 보호 장비를 착용합니다.

- 본인이 작업하는 영역에 다른 사람들이 가까이 오지 않도록 방지하여 부상을 입는 사람이 없도록 하십시오.

- 공구의 자유 속도가 공구에 표시된 속도를 초과하지 않도록 하십시오. 자유 속도 확인을 위한 지침을 참조하십시오.

- 지지용 패드의 최대 속도가 공구에 표시된 속도보다 높거나 같은지 확인하십시오.

- 지지용 패드에 균열 또는 손상이 없는지 확인합니다.

- 선택한 지지용 패드와 부착된 부품의 결합이 국내 규정에 부합하는지 확인하십시오.

지침

1. (이미 연결되어 있지 않은 경우) 공기 공급부에 공구를 연결해 주세요.

   작업자로부터 배기를 멀리 유도하세요..

2. 암을 정면으로 누르고 안전 메커니즘을 해제합니다.

   스로틀 레버를 아래로 눌러 공구를 작동합니다.

경고

손상 및 부상 위험

회전하는 부품은 손상 및 부상을 야기할 수 있습니다.

- 공구 스위치가 꺼져 있고 내려 놓기 전에 회전이 멈추었는지 확인하십시오.