# Panoramica degli intervalli di manutenzione

La tabella sottoriportata mostra gli intervalli di manutenzione raccomandati per questo utensile, inclusa la descrizione dei componenti che richiedono una manutenzione dopo 500, 1000 e 1500 ore di esercizio, ecc.

Ogni 1000 ore può essere effettuata solo da officine autorizzate o da manutentori qualificati.

Manutenzione a 500 ore | Manutenzione a 1000 ore | Manutenzione a 1500 ore
--- | --- | ---
Controllare visivamente l'utensile | Controllare visivamente l'utensile | Controllare visivamente l'utensile
Sostituire l'olio | Sostituire l'olio | Sostituire l'olio
Pulire i filtri | Pulire i filtri | Pulire i filtri
| Eseguire la manutenzione della turbina |
| Eseguire la manutenzione del mandrino |

## Kit di manutenzione

Manutenzione a 500 ore | Manutenzione a 1000 ore | Manutenzione a 1500 ore
--- | --- | ---
Oil tube kit | Oil tube kit × 2 | Oil tube kit
Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h
| Maintenance kit - 1000 h |