# Vyčištění jemného vzduchového filtru

Požadované nástroje:

- Svěrák

- Momentový klíč

- Šroubovák

- Profukovací pistole

Náhradní díly:

- Filtr vyměňte při každé údržbě po 1 000 provozních hodinách.

Pokyny

1. Vložte nástroj do svěráku.

   Šroubovákem Torx vyšroubujte čtyři šrouby z rukojeti.

2. Sejměte rukojeť z pouzdra motoru.

   Vyjměte jemný vzduchový filtr z pouzdra ventilu.

   Vyčistěte jemný vzduchový filtr profukovací pistolí.

   Vyměňte jemný vzduchový filtr, pokud zjistíte jakékoliv poškození nebo silné opotřebení.

   Nasaďte vyčištěný nebo nový jemný vzduchový filtr do pouzdra ventilu.

   Postupujte opatrně, abyste neuvolnili vypínací mechanizmus při nadměrných otáčkách.

3. Nasaďte rukojeť na pouzdro motoru.

   Utáhněte čtyři šrouby na rukojeti na doporučený moment.