# Vyčištění vzduchového filtru výfuku

1. Vložte nástroj do svěráku.

   Šroubovákem Torx vyšroubujte čtyři šrouby z rukojeti.

2. Vyjměte rukojeť škrticího ventilu z pouzdra motoru.

3. Zdvihněte desku pod pružinou na pouzdře ventilu s použitím šroubováku. Vyjměte turbínu motoru z pouzdra motoru.

4. Vyjměte vzduchový filtr výfuku z pouzdra ventilu.

5. Vyčistěte vzduchový filtr výfuku profukovací pistolí.

6. Nasaďte vyčištěný vzduchový filtr výfuku zpět do pouzdra motoru.

7. Vraťte motor zpět do pouzdra motoru.

8. Nasaďte rukojeť na pouzdro motoru.

9. Utáhněte čtyři šrouby na rukojeti na doporučený moment.