# Odstraňování závad na nástroji

V tabulce níže jsou uvedeny nejběžnější postupy odstraňování závad.

Činnosti označené hvězdičkou (*) mohou provádět pouze autorizované dílny nebo kvalifikovaní servisní technici.

Problém | Příčina | Akce
--- | --- | ---
Nástroj se nespustí | Do nástroje neproudí vzduch | Zkontrolujte připojení přívodu vzduchu
| Bylo aktivováno ochranné zařízení proti nadměrným otáčkám | *
| Zaseknutý motor | *
Nepravidelné volnoběžné otáčky | Nestabilní tlak vzduchu | Zkontrolujte regulátor tlaku vzduchu
| Opotřebovaný regulátor | *
Nízký výkon | Nízký tlak vzduchu | Zkontrolujte tlak vzduchu
| Nesprávná délka nebo rozměr přívodní hadice | Zkontrolujte připojení přívodu vzduchu
| Ucpané filtry | Vyčistěte nebo vyměňte hrubý a jemný filtr
| Příliš vlhký vzduch (vysoký rosný bod) | Zkontrolujte kompresor
| Příliš mnoho oleje v převodovce | Zkontrolujte hladinu oleje
| Opotřebovaný škrticí ventil | *
| Opotřebovaná turbína | *
| Opotřebovaný regulátor | *
Olej v odváděném vzduchu | Použití přimazávače vzduchu | Použití přimazávače vzduchu se nedoporučuje
| Netěsnost na těsnění turbíny | *
| Netěsnost na O-kroužku difuzoru | *
| Netěsnost na čepu proti nadměrným otáčkám | *
Únik oleje na vřetenu | Povolené šrouby nebo olejová zátka | Utáhněte šrouby
| Opotřebované olejové těsnění | *
| Poškozený O-kroužek na desce | *
| Poškozené těsnění vřetena | *
| Chybějící těsnění na olejové zátce nebo šroubech | Vyměňte těsnění
Nástroj se neočekávaně spouští | Poškozený škrticí ventil | *
| Čep ventilu uvízlý ve spouštěcí poloze | Vyměňte čep a vodítko
| Poškozený bezpečnostní blokovací mechanizmus | Vyměňte mechanizmus
Vibrace | Opotřebovaný nebo poškozený brusný kotouč | Vyměňte kotouč
| Automatický vyvažovač nefunguje správně | Vyměňte automatický vyvažovač
Příliš vysoké volnoběžné otáčky | Regulátor | *
Příliš horký kryt motoru | Příliš mnoho oleje v převodovce | Zkontrolujte hladinu oleje
Nenormální zvuk | Příliš málo oleje v pouzdře převodu | Zkontrolujte olej
| Poškozený převod | *
| Nesprávná vůle převodu | *
| Opotřebovaná ložiska motoru | *