# 구성 옵션

아래 표는 적용 가능한 부착물을 사용하는 BSP 및 NPT 구성용 옵션을 제시합니다.

자세한 주문 번호 정보는, ServAid의 예비 부품 및 부속품을 참조하십시오. 지지용 패드 설치 방법에 대한 지침은 작동 지침 섹션을 참조하십시오.

위치 | 항목 | 샌더, M14 | 샌더, 5/8"
--- | --- | --- | ---
1 | 지지용 패드 (선택 사항) | Ø 180 mm | Ø 7"
2 | 파이버 디스크 (선택 사항) |  |
3 | 너트 잠금 지지용 패드 | M14 | UNC 5/8"-11
| 서비스 공구 | 페이스 스패너, CC 30 x 5 mm | 페이스 스패너, CC 30 x 5 mm
| 권장 토크 | 15 Nm | 11.1 ftlb
4 | 잠금 키트 | 부속품 포함, M6 × 20 | 부속품 포함, UNC 1/4”
| 서비스 공구 | Allen 키, 4 mm | Allen 키, 4 mm
| 권장 토크 | 5 Nm | 3.7 ft-lb