# Konfigurationsalternativ

Nedanstående tabell visar alternativen för BSP- och NPT-konfiguration med lämpliga fästen.

För beställningsnummer, se "Reservdelar och tillbehör" i ServAid. För instruktioner om hur du monterar underläggsskivan, se bruksanvisningen.

Pos. | Del | Slipmaskin, M14 | Slipmaskin, 5/8"
--- | --- | --- | ---
1 | Kontroll av underläggsskiva (tillval) | Ø 180 mm | Ø 7"
2 | Fiberskiva (tillval) |  |
3 | Mutter som låser underläggsskiva | M14 | UNC 5/8"-11
| Utför service på verktyget | Tappnyckel CC 30 × Ø 5 mm | Tappnyckel CC 30 × Ø 5 mm
| Rek. moment | 15 Nm | 11,1 ftlb
4 | Låssats | Tillbehör som ingår, M6 × 20 | Tillbehör som ingår, UNC 1/4"
| Utför service på verktyget | Insexnyckel 4 mm | Insexnyckel 4 mm
| Rek. moment | 5 Nm | 3,7 ft-lb