# Instalace opěrné podložky

VÝSTRAHA

Riziko vážného úrazu

Stlačený vzduch může způsobit zranění.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, vždy vypněte přívod vzduchu.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, uvolněte tlak vzduchu z hadice a nástroj odpojte od přívodu vzduchu.

- Vždy používejte správnou velikost hadice a správný tlak vzduchu pro nástroj.

Před zahájením instalace

- Vizuálně zkontrolujte, zda opěrná podložka není prasklá ani jakýmkoliv způsobem poškozená.

- Ujistěte se, zda má opěrná podložka správné rozměry otvoru.

- Ujistěte se, zda máte správný brusný materiál pro dané použití.

- Ujistěte se, že uvedená hodnota maximálních otáček opěrné podložky je vyšší nebo rovna hodnotě otáček uvedených na nástroji.

Požadované nástroje:

- Rozvidlený klíč s čípky

- Inbusový klíč

Pokyny

1. Při otáčení automatického vyvažovače do zablokované polohy stiskněte tlačítko blokování vřetena směrem dopředu a držte jej stisknuté. Počkejte, až uslyšíte zvuk zapadnutí do správné polohy.

2. Při snímání adaptéru (je-li nasazen) pomocí rozvidleného klíče s čípky stiskněte tlačítko blokování vřetena směrem dopředu a držte jej stisknuté.

3. Nasaďte přírubovou podložku a brusný materiál na vřeteno.

4. Našroubujte zajišťovací soupravu doporučeným momentem s použitím rozvidleného klíče s čípky.

   Viz část Možnosti konfigurace, kde najdete servisní nástroje a doporučený utahovací moment.

5. Zkontrolujte, zda se opěrná podložka správně otáčí.

VÝSTRAHA

Riziko úrazu

- Po nasazení opěrné podložky odzkoušejte chod nástroje na chráněném místě.