# Možnosti konfigurácie

Dole uvedená tabuľka zobrazuje možnosti pre BSP a NPT konfiguráciu s použiteľnými nadstavcami.

Pre objednávacie číslo pozri Náhradné diely a príslušenstvo v ServAid. Pokyny na inštaláciu podpornej podložky nájdete v časti Prevádzkové pokyny.

Poz. | Položka | Obrusovačka, M14 | Obrusovačka, 5/8''
--- | --- | --- | ---
1 | Podporná podložka (voliteľné) | Ø 180 mm | Ø 7"
2 | Vláknový kotúč (voliteľné) |  |
3 | Matica uzamykajúca podpornú podložku | M14 | UNC 5/8"-11
| Servisný nástroj | Čapíkový kľúč, CC 30 × Ø 5 mm | Čapíkový kľúč, CC 30 × Ø 5 mm
| Odporúčaný moment | 15 Nm | 11,1 ftlb
4 | Uzamykacia sada | Priložené príslušenstvo, M6 × 20 | Priložené príslušenstvo, UNC 1/4"
| Servisný nástroj | Imbusový kľúč, 4 mm | Imbusový kľúč, 4 mm
| Odporúčaný moment | 5 Nm | 3,7 ft-lb