# Byta olja

VARNING

Risk för allvarlig personskada

Trycksatt luft kan orsaka allvarlig skada.

- Stäng alltid av lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Släpp ut lufttrycket ur slangen och koppla bort verktyget från lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Använd alltid rätt slangstorlek och lufttryck för verktyget.

Verktyg som krävs:

- Skruvmejsel TX20

- Momentnyckel

Reservdelar

- Servicesats inklusive oljespruta fylld Turbine Gearbox Oil 32
  (kan beställas från Atlas Copco).

Momentomvandlare

- 3 Nm = 2.2 ft-lb

- 6 Nm = 4.4 ft-lb

Instruktioner

1. Anslut verktyget till tryckluften (om det inte redan gjorts)

   Lås alltid autobalanseraren med tillämpbar del innan du kör verktyget.

   Kör verktyget på tomgång i 60 sekunder.

2. Koppla bort tryckluftsslangen från verktyget.

3. Ta bort stödhandtaget från verktyget.

4. Placera verktyget i ett horisontellt och stabilt läge. Ta bort spindelskruven.

5. Ta bort oljepluggen. Håll verktyget i ett horisontellt läge.

   Tappa ur oljan från verktyget i minst 30 sekunder.

6. Sätt spindelskruven på plats och dra åt med rekommenderat moment.

7. Placera verktyget i ett horisontellt och stabilt läge på motsatt sida av öppningen.. Fyll verktyget med 7 ml Turbine Gearbox Oil 32 med hjälp av en oljespruta (ingår i servicesatsen).

   Se till att verktyget är fyllt med olja inom det rekommenderade intervallet. Hög oljenivå kommer att orsaka överhettning, medan låg oljenivå kan orsaka skador på växeln över tid.

8. Rengör magneten på oljepluggen från olja och partiklar med en ren luddfri trasa.

   Sätt oljepluggen på plats och dra åt med rekommenderat moment.