# Dépannage de l’outil

Le tableau ci-dessous présente les procédures de dépistage des pannes les plus courantes.

Les actions marquée d’un astérisque * ne peuvent être effectuées que par des ateliers agréés ou des technicien d'entretien qualifiés.

Problème | Raison | Action
--- | --- | ---
L'outil ne démarre pas | Pas d'arrivée d'air à l'outil | Vérifier le raccordement à l'alimentation en air
| Dispositif de protection contre la survitesse activé | *
| Moteur coincé | *
Ralenti instable | Pression d'air instable | Vérifier le régulateur de pression d'air
| Régulateur usé | *
Manque de puissance | Pression d'air insuffisante | Vérifier la pression d'air
| Flexible d'alimentation de longueur ou de dimension incorrecte | Vérifier le raccordement à l'alimentation en air
| Filtres bouchés | Nettoyer ou changer le filtre grossier et le filtre fin
| Air trop humide (point de rosée élevé) | Vérifier le compresseur
| Trop d'huile dans le réducteur | Vérifier le niveau d'huile
| Valve de commande usée | *
| Turbine usée | *
| Régulateur usé | *
Huile dans l'air d'échappement | Air lubrifié | Il n'est pas conseillé d'avoir de l'huile dans l'air
| Fuite par la garniture d'étanchéité de la turbine | *
| Fuite par le joint torique du diffuseur | *
| Fuite par la goupille de survitesse | *
Fuite d'huile à l'arbre | Vis ou bouchon d'huile desserrés | Serrer les vis
| Bague d'étanchéité à l'huile usée | *
| Joint torique endommagé sur la plaque | *
| Palier d'arbre endommagé | *
| Joint manquant sur le bouchon d'huile ou les vis | Remplacer le joint
L'outil démarre de manière inattendue | Valve de commande endommagée | *
| Aiguille de valve coincée en position de démarrage | Changer l'aiguille et le guide
| Mécanisme de blocage de sécurité endommagé | Changer le mécanisme
Vibrations | Meule usée ou endommagée | Changer la meule
| Système d'auto-équilibrage ne fonctionnant pas correctement | Changer le système d'auto-équilibrage
Ralenti trop élevé | Régulateur | *
carter moteur trop chaud | Trop d'huile dans le réducteur | Vérifier le niveau d'huile
Bruit anormal | Manque d'huile dans le boîtier d'engrenage | Vérifier l'huile
| Engrenage endommagé | *
| Jeu d'engrenage incorrect | *
| Paliers de moteur usés | *