# Замена масла

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск тяжелой травмы

Воздух под давлением может стать причиной травмы.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, всегда отключайте подачу воздуха.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, стравливайте давление воздуха в шланге и отключайте инструмент от подачи воздуха.

- Всегда используйте шланг соответствующего размера и надлежащее давление сжатого воздуха для инструмента.

Необходимые инструменты:

- Отвертка TX20

- Динамометрический гаечный ключ

Запасные части

- Комплект для техобслуживания, включающий шприц с масла Turbine Gearbox Oil 32
  (доступен для заказа в компании Atlas Copco).

Преобразователь момента

- 5 Нм (3,7 фунт силы-фут)

- 5 Нм (3,7 фунт силы-фут)

Указания

1. Подсоедините инструмент к линии подачи сжатого воздуха (если он еще не подсоединен к ней).

   Перед запуском инструмента обязательно зафиксируйте автоматическое балансировочное устройство с помощью соответствующей детали.

   Дайте инструменту поработать вхолостую в течение 60 секунд.

2. Отсоедините шланг подачи сжатого воздуха от инструмента.

3. Снимите с инструмента опорную рукоятку.

4. Поставьте инструмент в устойчивое горизонтальное положение. Извлеките винт шпинделя.

5. Извлеките маслозаливную пробку. Оставьте инструмент в горизонтальном положении.

   Сливайте масло из инструмента не менее 30 секунд.

6. Установите винт шпинделя на место и затяните его с рекомендуемым моментом затяжки.

7. Поставьте инструмент в устойчивое горизонтальное положение на противоположной стороне проема. Залейте в инструмент 7 мл масла Turbine Gearbox Oil 32, используя шприц из комплекта для техобслуживания

   Убедитесь, что инструмент наполнен маслом в рекомендованном объеме. Слишком высокий уровень масла может привести к перегреву, а слишком низкий — к постепенному повреждению редуктора.

8. Очистите магнит на масляной пробке от масла и твердых частиц с помощью чистой безворсовой ткани.

   Установите масляную пробку на место и затяните ее с рекомендуемым моментом затяжки.