# Operação da lixadeira

AVISO

Risco de acidentes

- A alavanca de regulagem nunca deve ser removida ou ser presa com fita ou produto similar.

- Pare de usar a ferramenta se houver vibrações e ruídos altos anormais durante o uso.

- Use os equipamentos de proteção EPI apropriados antes de operar a ferramenta.

- Comprove se a área na qual está trabalhando não há outras pessoas para que ninguém seja ferido.

- Comprove se a velocidade livre da ferramenta não ultrapassa a velocidade marcada na ferramenta. Consulte sobre velocidade livre nas instruções.

- Certifique-se de que a velocidade máxima do encosto seja maior ou igual à velocidade marcada na ferramenta.

- Confirme se o encosto não apresenta rachaduras ou danos.

- Verifique se a combinação de encosto e peças selecionadas correspondem às normas do país.

Instruções

1. Conecte a ferramenta ao suprimento de ar (se ainda não estiver).

   Direcione a saída de ar para longe do operador.

2. Pressione o braço de liberação para frente para soltar o mecanismo de segurança.

   Pressione a alavanca de regulagem para baixo para dar partida à ferramenta.

AVISO

Risco de lesão e danos

As peças rotativas podem causar lesão e danos.

- Comprove se a ferramenta está desligada e parou de girar antes de descê-la.