# Čištění adaptéru se sítkem

VÝSTRAHA

Riziko vážného úrazu

Stlačený vzduch může způsobit zranění.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, vždy vypněte přívod vzduchu.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, uvolněte tlak vzduchu z hadice a nástroj odpojte od přívodu vzduchu.

- Vždy používejte správnou velikost hadice a správný tlak vzduchu pro nástroj.

Požadované nástroje:

- Svěrák

- Momentový klíč

- Klíč (3/8”)

- Profukovací pistole

Náhradní díly:

- Filtr vyměňte při každé údržbě po 1 000 provozních hodinách.

Pokyny

1. Vložte nástroj do svěráku.

   Pomocí klíče odpojte vzduchový adaptér z rukojeti.

2. Vyčistěte sítko adaptéru profukovací pistolí.

   Vyměňte adaptér se sítkem, pokud zjistíte jakékoliv poškození nebo silné opotřebení.

3. Osaďte vyčištěný nebo nový adaptér se sítkem o-kroužkem.

   Nasaďte adaptér se sítkem na rukojeť a pomocí klíče jej doporučeným momentem dotáhněte.