# 細かいエアフィルターの掃除

必要なツール：

- バイス

- トルクレンチ

- スクリュードライバ

- ブローガン

スペアパーツ：

- 1000 時間毎の整備でフィルターを交換してください。

説明書

1. ツールをバイス内に置きます。

   トルクスドライバーを使って、ハンドルから 4 本のネジを外します。

2. モーターハウジングからハンドルを取り外します。

   バルブハウジングから細かいエアフィルターを取り外します。

   ブローガンを使って細かいエアフィルタを掃除します。

   損傷や故障が見つかれば細かいエアフィルタを交換してください。

   清掃した、あるいは新しい細かいエアフィルタをバルブハウジングに取り付けます。

   過速度シャットオフ機構を解除しないように注意しながら作業を行ってください。

3. モーターハウジングにハンドルを取り付けます。

   推奨トルクでハンドルの 4 本のネジを締め付けます。