# Regolazione della maniglia di supporto

ATTENZIONE

Rischio di lesioni gravi

L'aria sotto pressione può causare lesioni personali.

- Chiudere sempre l’alimentazione dell'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Svuotare il flessibile di pressione dell’aria e scollegare l'attrezzo di alimentazione dall'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Utilizzare sempre la dimensione corretta del tubo e la pressione corretta dell'aria per l'utensile.

Attrezzi richiesti:

- Chiave a brugola

Istruzioni

1. Allentare la maniglia di supporto utilizzando una chiave a brugola.

2. Regolare la maniglia di supporto in una posizione adeguata.

3. Stringere la maniglia di supporto con la vite a 10 Nm (7,4 ft-lb).