# Utilisation de la ponceuse

AVERTISSEMENT

Risque de blessure

- Ne jamais déposer le levier de commande ni le fixer avec un ruban adhésif ou autre.

- Cesser d'utiliser l'outil si des bruits et des vibrations d'une intensité anormale se produisent en cours d'utilisation.

- Veiller à se munir des équipements de protection individuelle appropriés avant d'utiliser l'outil.

- S'assurer que personne d'autre n'entre dans la zone de travail, de façon à éviter tout accident.

- S'assurer que la vitesse à vide de l'outil ne dépasse pas celle qui est inscrite dessus. Voir les instructions concernant la vérification de la vitesse à vide.

- S'assurer que la vitesse maximale du plateau de ponçage est supérieure ou égale à la vitesse inscrite sur l'outil.

- S'assurer que le plateau de ponçage n'est pas fissuré ou endommagé.

- S'assurer que la combinaison plateau de ponçage/pièces de fixation choisie est conforme à la réglementation nationale.

Consignes

1. Raccorder l'outil à l'alimentation en air (si ce n'est pas déjà le cas).

   Diriger l'échappement d'air loin de l'opérateur.

2. Pousser le bras de déblocage vers l'avant pour débloquer le mécanisme de sécurité.

   Appuyer sur le levier de commande pour démarrer l'outil.

AVERTISSEMENT

Risque d'accidents corporels et de dégâts

Les pièces en rotation peuvent provoquer des dégâts et des accidents corporels.

- Veiller à couper l'outil et à attendre qu'il cesse de tourner avant de le poser.