# Pulire l’adattatore con filtro

ATTENZIONE

Rischio di lesioni gravi

L'aria sotto pressione può causare lesioni personali.

- Chiudere sempre l’alimentazione dell'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Svuotare il flessibile di pressione dell’aria e scollegare l'attrezzo di alimentazione dall'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Utilizzare sempre la dimensione corretta del tubo e la pressione corretta dell'aria per l'utensile.

Attrezzi richiesti:

- Morsa

- Chiave torsiometrica

- Chiave (3/8”)

- Pistola per aria compressa

Parti di ricambio:

- Sostituire il filtro ogni 1.000 ore di esercizio.

Istruzioni

1. Posizionare l'utensile in una morsa.

   Scollegare l'adattatore aria dall'impugnatura utilizzando una chiave.

2. Pulire il filtro dell'adattatore utilizzando una pistola per aria compressa.

   Sostituire l’adattatore con filtro se si rilevano segni di danni o cattivo funzionamento.

3. Assemblare l’adattatore pulito o nuovo con filtro con l’o-ring.

   Montare l’adattatore con filtro nell'impugnatura e serrarlo alla coppia consigliata utilizzando una chiave.