# Opcje konfiguracji

W tabeli poniżej przedstawiono opcje dla różnych konfiguracji BSP i NPT z odpowiednimi elementami mocującymi.

Numer zamówieniowy można znaleźć w części „Części zamienne i akcesoria” w ServAid. Instrukcje dotyczące sposobu instalacji talerza oporowego są dostępne w części „Instrukcje obsługi”.

Poz. | Element | Szlifierka, M14 | Szlifierka, 5/8"
--- | --- | --- | ---
1 | Talerz oporowy (opcjonalny) | Ø 180 mm | Ø 7"
2 | Tarcza włókninowa (opcjonalna) |  |
3 | Talerz oporowy z mocowaniem nakrętką | M14 | UNC 5/8"-11
| Narzędzie serwisowe | Klucz czołowy CC 30 × Ø 5 mm | Klucz czołowy CC 30 × Ø 5 mm
| Zalecany moment dokręcania | 15 Nm | 11,1 ft lb
4 | Zestaw blokujący | W zestawie, M6 × 20 | W zestawie, UNC 1/4"
| Narzędzie serwisowe | Klucz imbusowy, 4 mm | Klucz imbusowy, 4 mm
| Zalecany moment dokręcania | 5 Nm | 3,7 ft-lb