# Nettoyer le raccord avec filtre

AVERTISSEMENT

Risque de blessure grave

L'air sous pression peut provoquer des accidents.

- Toujours couper l'alimentation en air lorsque le matériel n'est pas utilisé ou avant tout réglage.

- Dépressuriser le flexible et débrancher l'outil de l'alimentation en air lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant tout réglage.

- Toujours veiller à utiliser un flexible de la bonne taille et une pression d'air adaptée à l'outil.

Outillage nécessaire :

- Étau

- Clé dynamométrique

- Clé (3/8”)

- Soufflette

Pièces de rechange :

- Remplacer le filtre lors de l'entretien des 1 000 heures.

Consignes

1. Positionner l'outil dans un étau.

   Débrancher le raccord d'air de la poignée à l'aide d'une clé.

2. Nettoyer le filtre du raccord à l'aide d'une soufflette.

   Remplacer le raccord avec filtre si des dégâts ou un dysfonctionnement sont détectés.

3. Assembler le raccord avec filtre nettoyé ou neuf avec le joint torique.

   Poser le raccord avec filtre dans la poignée et serrer à l'aide d'une clé au couple recommandé.