# Obsługa szlifierki

OSTRZEŻENIE

Ryzyko obrażeń ciała

- Dźwigni zaworu dławiącego nie wolno w żadnym wypadku demontować ani mocować taśmą bądź czymkolwiek innym.

- Jeśli w trakcie pracy pojawi się nienormalnie głośny hałas lub drgania, należy zaprzestać użytkowania narzędzia.

- Przed rozpoczęciem użytkowania narzędzia należy założyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

- W obszarze wykonywania pracy nie mogą przebywać osoby postronne, aby nikt nie odniósł obrażeń.

- Sprawdzić, czy prędkość obrotowa narzędzia bez obciążenia nie przekracza prędkości oznaczonej na narzędziu. Sposób sprawdzania prędkości obrotowej bez obciążenia podano w instrukcji obsługi.

- Upewnić się, że maksymalna prędkość obrotowa talerza oporowego jest większa lub równa prędkości oznaczonej na narzędziu.

- Sprawdzić, czy talerz oporowy nie jest popękany lub uszkodzony.

- Upewnić się, że wybrany zestaw talerza oporowego i części mocujących odpowiada wymaganiom krajowych przepisów.

Instrukcje

1. Podłączyć narzędzie do źródła sprężonego powietrza (jeśli nie jest już podłączone).

   Skierować wylot powietrza w stronę przeciwną do operatora.

2. Nacisnąć dźwignię zwalniającą do przodu, aby zwolnić mechanizm zabezpieczający.

   Nacisnąć dźwignię zaworu dławiącego, aby uruchomić narzędzie.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia sprzętu i obrażeń ciała

Obracające się części mogą spowodować uszkodzenie sprzętu i obrażenia ciała.

- Przed odłożeniem narzędzia należy je wyłączyć i poczekać, aż przestanie się obracać.