# Använda slipmaskinen

VARNING

Risk för personskada

- Varvtalsreglaget får aldrig tas bort eller fästas med tape eller liknande.

- Avbryt arbetet med slipmaskinen om det hörs ett onormalt högt buller och vibrationer vid användning.

- Se till att alltid ha lämplig personlig skyddsutrustning innan du använder verktyget.

- Kontrollera att inga andra personer befinner sig i området där du arbetar, så att ingen kan skadas.

- Kontrollera att verktygets tomgångsvarvtal inte överskrider märkningen på verktyget. Titta i instruktionerna hur man kontrollerar tomgångsvarvtalet.

- Kontrollera att underläggsskivans högsta varvtal är högre än eller lika stort som det varvtal som anges på verktyget.

- Kontrollera att underläggsskivan inte är sprucken eller skadad.

- Kontrollera att kombinationen av underläggsskiva och fästdetaljer uppfyller nationella bestämmelser.

Instruktioner

1. Anslut verktyget till tryckluften (om det inte redan gjorts)

   Styr luftutsläppet bort från operatören.

2. Tryck frigöringsarmen framåt för att frigöra säkerhetsmekanismen.

   Tryck in varvtalsreglaget för att starta verktyget.

VARNING

Risk för materiella skador och personskador

Roterande delar kan orsaka materiella skador och personskador

- Se till att verktyget är avstängt och har slutat rotera innan det läggs ner.